Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 20 грудня 2007 року №572

(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 року № 302, 
від 25 червня 2020 року № 129,

 від 14 липня 2026 року № 42)

Вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців
(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 р. № 302)

1. Для забезпечення роботи відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців  (далі – відділів ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру) та організації робочих місць працівників цих відділів органи, що утворили відділи, надають робочі приміщення, загальна площа яких установлюється з розрахунку не менше 6 кв.м на одного фахівця, а також додаткові площі для шаф паперового архіву та комутаційної шафи. 

(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 р. № 302)

2. Приміщення, якими забезпечуються відділи ведення Реєстру та регіональні відділи адміністрування Реєстру, повинні бути:

(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 р. № 302)

- розташовані в одній будівлі;
- оснащені електричної мережею, з урахуванням нормативів для комп’ютерного обладнання, яке буде встановлене у приміщенні для забезпечення функціонування Реєстру (3 розетки на одне робоче місце та додатково  3 розетки для комунікаційного обладнання). При цьому мережа повинна забезпечувати стабільну роботу при максимальному навантаженні;
(із змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 р. № 302, 

від 14 липня 2026 року № 42)

- обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації; 
- облаштовані охоронною системою сигналізації. У разі розміщення приміщень на першому поверсі на вікнах повинні бути встановлені металеві решітки або захисні ролети. 

(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 р. № 302)

Охоронна і пожежна системи сигналізації повинні відповідати вимогам нормативних актів з питань впровадження та експлуатації технічних засобів охорони і пожежної безпеки, постійно знаходитись у робочому стані.

(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 р. № 302)

3. Робочі приміщення відділів ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру є приміщеннями з обмеженим доступом. Перебування в приміщенні відділу ведення Реєстру та регіонального відділу адміністрування Реєстру сторонніх осіб без супроводу відповідальних працівників відділу забороняється. Перелік осіб, які мають право доступу до цих приміщень, визначається керівником відділу ведення Реєстру та регіонального відділу адміністрування Реєстру та затверджується керівником органу, що утворив цей відділ.

Приміщення відділів ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру повинні бути обладнані дверима з кодовим замком 

(у редакції згідно з постановою Центральної 
виборчої комісії від 4 червня 2010 р. № 302) 
(абзац другий пункту 3 зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 129)

4. Робочі місця працівників відділу ведення Реєстру та регіонального  відділу адміністрування Реєстру розташовуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення сторонніх осіб з інформацією, яка виводиться на монітори працівників (у тому числі крізь вікна, скляні огорожі тощо). 

(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 р. № 302)

5. Для забезпечення електронними комунікаціями відповідні приміщення обладнуються лінією (лініями) електронних комунікаційних мереж (для організації зв’язку з центральною базою даних Реєстру та для голосового зв’язку).
(у редакції постанови Центральної  виборчої        комісії від 14 липня 2026 року № 42)
Для організації локальної обчислювальної мережі у відповідних приміщеннях повинна бути побудована структурована кабельна система. 

Структурована кабельна система повинна містити такі функціональні елементи: 

а) підсистему робочого місця, що складається з: 

розетки для підключення обладнання; 

з’єднувальних кабелів для підключення обладнання до розетки; 

кабеля, який з’єднує розетку з комунікаційним обладнанням; 
(із змінами, внесеними постановою Центральної
 виборчої комісії від 14 липня 2026 року № 42
б) комутаційну шафу, що вміщує: 

комунікаційне обладнання; 
(із змінами, внесеними постановою Центральної
 виборчої комісії від 14 липня 2026 року № 42
модемне обладнання; 

мережеві засоби захисту інформації. 
На кожному робочому місці повинна бути однопортова інформаційна розетка 1 × RJ-45 для підключення комп’ютерів до локальної обчислювальної мережі та для підключення друкувальних пристроїв.
(доповнено пунктом 5 згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 129)

        Секретар засідання 
Центральної виборчої комісії  





 Т. АСТАХОВА
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 20 грудня 2007 року № 572

(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 р. № 302,

(додаток 2 виключено згідно з постановою Центральної виборчої комісії 
від 25 червня 2020 року № 129)
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